Installer libraires Armand

alimentation stabilisée 12V avec 3A

3200 pas 360° = un tour

serial monitor tout en haut à droite

115200 baud